**Інструкційно-технологічна карта**

**за темою:** «Виконання базових модельних зачісок різних типів»

 «Виконання зачіски від ESTEL PROFESSIONAL».

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Технологічна послідовність |
|  |   |
| 1. | Проводимо розділ волосся на зони.  |
| 2. |  Волосся верхньо- та нижньопотиличної зон збираємо у хвіст.  |
| 3. |  Виконуємо начісування волосся хвоста і фіксуємо його лаком.  |
| 4. |  Формуємо конусоподібний валик і фіксуємо його за допомогою шпильок і невидимок.  |
| 5. |  Волосся верхньо-потичної зони начесуємо і направляємо в сторону валика.  |
| 6. |  Закріплюємо кінець пасма під валиком.  |
| 7. |  Діагональним проділом виділяємо пасмо на потилиці вздовж крайової лінії росту волосся.  |
| 8. |  Обертаємо валик за допомогою виділеного пасма. |
| 9. |  Аналогічно накладаємо протилежні пасма за технологією хрест на хрест.  |
| 10. | Таким чином укладаємо волосся скронях і потиличної зон, розподіляючи по довжині валика.  |
| 11. |  В тім’яній зоні виділяємо асиметричний сектор. |
| 12. | Ділимо волосся на 2 частини і заплітаємо у джгут. |
| 13. | Розпушуємо джгут, робимо його об’ємним, утворюючи петлі.  |
| 14. | Укладаємо джгут асиметрично і фіксуємо з іншої сторони валика.  |
| 15. | Волосся чілки укладаємо хвилею. |
| 16. | Фіксуємо зачіску лаком.  |