**Інструкційно-технологічна карта**

**за темою:** «Виконання базових модельних зачісок різних типів»

«Виконання зачіски від ESTEL PROFESSIONAL».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Технологічна послідовність |
|  |  |
| 1. | Проводимо розділ волосся на зони. |
| 2. | Волосся верхньо- та нижньопотиличної зон збираємо у хвіст. |
| 3. | Виконуємо начісування волосся хвоста і фіксуємо його лаком. |
| 4. | Формуємо конусоподібний валик і фіксуємо його за допомогою шпильок і невидимок. |
| 5. | Волосся верхньо-потичної зони начесуємо і направляємо в сторону валика. |
| 6. | Закріплюємо кінець пасма під валиком. |
| 7. | Діагональним проділом виділяємо пасмо на потилиці вздовж крайової лінії росту волосся. |
| 8. | Обертаємо валик за допомогою виділеного пасма. |
| 9. | Аналогічно накладаємо протилежні пасма за  технологією хрест на хрест. |
| 10. | Таким чином укладаємо волосся скронях і потиличної зон, розподіляючи по довжині валика. |
| 11. | В тім’яній зоні виділяємо асиметричний сектор. |
| 12. | Ділимо волосся на 2 частини і заплітаємо у джгут. |
| 13. | Розпушуємо джгут, робимо його об’ємним, утворюючи петлі. |
| 14. | Укладаємо джгут асиметрично і фіксуємо з іншої сторони валика. |
| 15. | Волосся чілки укладаємо хвилею. |
| 16. | Фіксуємо зачіску лаком. |