**Інструктаж з охорони праці та техніка безпеки праці при виконанні перукарських робіт. Основні правила електробезпеки.**

**Вимоги безпеки перед початком роботи**

1. Одягти спецодяг і спецвзуття.

2. Перевірити справність електро- та механічного інструменту, наявність необхідних матеріалів (серветки, пеньюар, рушник, вата, хімікати, гребінки та інше); розташувати їх в зручному для користування порядку.

3. Перевірити наявність та справність захисного заземлення сушарів.

**Вимоги безпеки під час виконання роботи**

1. Продезінфікувати інструмент.
2. Бритву, ножиці опускаються у спирт (денатурований або гідролізний) міцністю 70%, який наливається у широкогорлу посудину з притертою пробкою і об’ємом 100 мл.
3. При дезінфекції необхідно слідкувати за тим, щоб ріжуча поверхня була повністю занурена у спирт.
4. Машинки для стрижки та металеві гребінки обробляються спиртовою горілкою.
5. Різальна частина електричної машинки підлягає кип'ятінню, а пластмасовий корпус протирають –0,5% розчином хлораміну.
6. Інструменти та вироби з пластмаси дезінфікуються –0,5% розчином хлораміну протягом 10 –15 хв.
7. Розчин наливають у пластмасові банки з кришками ємністю не менше 500 мл та замінюють не рідше одного разу на 5 днів.
8. Перед початком роботи з кожним відвідувачем перукар повинен на очах відвідувача помити руки з милом, накрити клієнта чистим пеньюаром, закрити його чистою серветкою, а підголівник крісла – паперовою або бавовняною серветкою.
9. Перед початком роботи з шкідливими речовинами руки необхідно змастити кремом або іншими засобами, що запобігають впливу шкідливих речовин на шкіру рук.
10. Під час застосування шкідливих речовин необхідно дотримуватись особливої обережності, остерігатися потрапляння їх на руки, обличчя і особливо в очі.
11. Під час виконання хімічної завивки перукар повинен користуватися гумовими рукавичками.
12. Для нанесення фарби на волосся необхідно користуватися ватним тампоном, який після використання замінюється.
13. Під час виконання завивки «перманент» змочування волосся розчином проводиться ватним тампоном, який замінюють після використання.
14. Перед проведенням хімічної завивки і фарбування волосся фарбниками перукар зобов’язаний зробити клієнтові пробу на чутливість шкіри.
15. Під час застосування для клієнта одеколону слід користуватися пульверизатором.
16. Струшувати волосся з пеньюару і серветок у робочому залі забороняється.
17. Необхідно слідкувати за тим, щоб підлога не була слизькою. Всі пролиті на підлогу рідини (масла, емульсії тощо) слід ретельно витерти.
18. Відходячи від робочого місця, перукар повинен вимкнути освітлення та електричні прилади.

**Вимоги безпеки після закінчення роботи**

1. Відключити від електромережі електроінструмент, електрообладнання, місцеве освітлення.

2. Електроінструмент, електрообладнання та інший інструмент упорядкувати і розкласти в певному порядку на робочому столі або покласти в шафу.

3. Ретельно закрити флакони з хімікатами. Креми, пасти, одеколон покласти у відведене для них місце.

4. Прибрати робоче місце.

5. Зняти спецодяг, спецвзуття, очистити їх і покласти в відведене для них місце.

6. Помити руки, обличчя з милом. При можливості прийняти душ.

7. Доповісти керівникові про всі недоліки, які мали місце під час роботи.