***ТЕСТ: Штукатурні роботи*** *(* ***виберіть та підчеркніть правильну відповідь****,)*

1. За якістю виконання звичайна штукатурка  буває…….. (простою, поліпшеною, високоякісною, сухою, мокрою)
2. Штукатурні розчини  бувають ..(прості, складні, звичайні)
3. Простими розчинами називають розчини ……. (в яких один в’яжучий матеріал, два вяжучих матеріала)
4. Складними розчинами називають розчини ….( в яких два і більше в’яжучих матеріали, в яких один вяжучий матеріал)
5. Розчин з недостатньою кількістю в’яжучого матеріалу називають……(пісним, жирним)
6. Розчин з надмірною кількістю в’яжучого матеріалу називають …….(жирним, пісчаним)
7. Які  матеріали служать в якості в’яжучих в штукатурних  розчинах (вапно,гіпс,цемент, вода, пігмент,щебень)
8. Основним заповнювачем для звичайних штукатурних розчинів  є ………(пісок, цемент, вапно)
9. Пластичним називають  розчин , який …….( легко розрівнюється на поверхні штукатурним інструментом, не утворюючи щілин, який)
10. Проста штукатурка складається з ……. шарів (обризк , грунт, накривка)
11. Покращена штукатурка складається з ….. шарів (обризк, грунт, накривка)
12. Чим відрізняється покращена штукатурка від високоякісної….(товщиною, способом виконання  та якістю; нічим)
13. Яка товщина простої штукатурки ……(до12 мм, до 7 мм, до 20мм)
14. Розчин на поверхні можна наносити за допомогою …….(ковша,штукатурної лопатки,соколом,кельмою, лопатою, шпателем)
15. Що таке усенок? (зовнішній кут, внутнішній кут)
16. Яка тривалість робочого дня для підлітків 15-16 років? (4год, 6 год, 8 год)
17. Яка тривалість робочого дня для осіб 16-18 років? (6годин, 8 год)
18. Вантаж якої ваги вам (тобто юнакам15-17 років) дозволяється піднімати та переміщувати? (12.6кг, 15 кг,20 кг)
19. В  якому віці допускаються до роботи на висоті учні ПТНЗ? (в 17 років, 16 років, 18 років)
20. Які інструменти використовують для провішування поверхні стін?(висок, рейка з виском або рейка з рівнем, молоток, лінейка, правило)
21. В яких випадках  цегляні й бетонні поверхні перед штукатуренням насікають? (якщо немає достатньої шороховатості, якщо є шороховата поверхня)
22. Для чого провішують поверхні ? (для визначення нерівностей на поверхні стіни, для нанесення штукатурного розчину)

23 Що необхідно зробити щоб  штукатурний шар міцно тримався на поверхні,

( вона має бути шорсткою, вона має бути гладкою)

1. Які способи нанесення розчину вам відомо (намазування та накидання, розгладжування)
2. Другий шар штукатурки називається …… (грунт, накривка, набризг)

28. Який інструктаж проводять з робітниками при зміні технології виконання робіт?

а) первинний

б) повторний

в*)* позаплановий

г) цільовий

35. Яка періодичність проведення повторного інструктажу на роботах, що не належать до робіт із підвищеною небезпекою?

а) один раз на 6 місяців

*б*) один раз на 3 місяці

в) один раз на 1 місяць

г) один раз на рік

38. В які формі роботодавець повинен проінформувати працівника про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

а) усно

б) письмово

*в*) під розписку

г) в будь - якій формі

39. Яка гранична норма перенесення і переміщення вантажу для юнаків і дівчат 16 років відповідно до короткострокової роботи:

а) 16 і 10 кг

б) 18 і 15 кг

в) 14 і 7 кг