**ТЕСТ по темі «Опорядження поверхонь гіпсокартонними листами»**

1. Який повинен бути зазор між ГКЛ, підлогою і поверхнею стелі?

*а) не менше ніж 10мм б) не менше ніж 20мм в) не менше ніж 30мм*

2. Звідки починають наклеювати ГКЛ до стін?

*а) від дверей б) від кута в) від середини стіни*

3. До рейкового дерев’яного каркаса гіпсокартонні листи:

*а) приклеюють монтажним клеєм «Перлфікс» б) прикручують шурупами*

*в) приклеюють клеєм «Фугенфюллер»*

4. Вологість цегляних і бетонних поверхонь, які підлягають облицюванню гіпсокартонними листами не повинна перевищувати: *а) 12% б) 18% в) 8%*

5. При простому розкроюванні, різання картонної оболонки ГКЛ виконують:

*а ) не має значення з якого боку б ) з лицьового боку в ) зі зворотного боку*

6. Якої ширини повинні бути маячні смуги з ГКЛ? *а ) 10см б ) 30см в ) 20см*

7. Якому типу ГКЛ відповідає світло – сірий колір картону та синій колір написів на зворотному боці? *а ) ГКЛ б ) ГКЛВО в ) ГКЛО*

8. При яких нерівностях стін для приклеювання ГКЛ використовують маячні смуги?

*а) понад 5мм б ) понад 10мм в ) понад 20мм*

9. Яким інструментом утворюють отвори в ГКЛ діаметром до 50мм?

*а ) пилка б ) фреза в ) шліхтінг*

10. Скільки листів ГКЛ краще встановити підряд на розчині з одного замісу ? *а) 2 б ) 3 в) 4*

11. Який інструмент використовують для шліфування кромок ГКЛ?

*а ) рашпіль б) ніж в) рубанок*

**ВІДПОВІДІ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |