***НВГ-108 ТТШВ предмет «Технологія виробів»***

***До теми «Клейові зєднання»***   ***Додаток 1***

**Види клейових матеріалів для тканини**

Крім клейових прокладок при виготовленні одягу використовуються:
1. **Термоклейові кромочні матеріали** - являють собою попередньо нарізані з клейового прокладочного матеріалу смужки шириною 0,5-2 див. Оберігають зрізи, ділянки деталей від розтягування або фіксують форму, отриману при формуванні.

2. **клейова перфорована тасьма** - тасьма з одностороннім клейовим покриттям уніфікованого розміру і відстані від перфорації до країв, використовувана для стабілізації форми, запобігання розтягування та обмеження ширини поясів. Випускається чорна і біла, для дублювання лише однієї або двох сторін пояса.

3. **клейова павутинка** - нетканий клейовий матеріал у вигляді смужок різної ширини або полотна з термопластичного речовини, що використовується для фіксації (закріплення) припусків і країв деталей.

4. **клейова нитка** - моноволокно з термопластичного полімеру товщиною 0,3-0,4 мм Може використовуватися для заправки в оверлочну машину як нитка нижнього застила для обметуванням низу вироби з подальшим заутюживанием низу на виворітну сторону і фіксації термоклейвий способом.

5. **клейова сітка** - сітка з поліетилену з отворами різної форми, часто нарізана смужками різної товщини, що використовується для надання форми дрібним деталям, прикріплення емблем та аплікацій, закріплення припусків і країв деталей.


6. **клейові плівка, порошок, пасти-полімери** - рідко використовувані в даний час клейові матеріали.
