**НВГ-126 «Кравці» предмет «Основи конструювання одягу»**


**Опорний конспект**

|  |  |
| --- | --- |
| ***КРВ-3.1.1*** | ***Конструювання виробів постільного, столового асортименту, штор, ламбрекенів*** |
|  | Тема 8.Конструювання штор, ламбрекенів. |

***Тема 8. Конструювання ламбрекенів.***

***Тема.Шторна термінологія.Види ламбрекенів .***

***Ламбрекен (фр. lambrequin - "прикраса")*** - задрапірована тканина над дверним або віконним прорізом, що закриває повністю або частково шторний карниз. Буває м'якої і жорсткої форми.

***Бандо*** - жорстка, або каркасна, форма ламбрекену. Частіше використовується щільний нетканий матеріал, що має 1 або 2 слоя ,клеяться поверхності. Зустрічається термо - бандо (різної товщини) і само клеїться.





***Підхоплення*** - жорстка або м'яка (на синтепоні) дугоподібна деталь для декорування портьєр (прості, складні, коси, шнури, кисті, квіти тощо).



  

***Монтажна тасьма (шторна стрічка, "райбант" (нім.)*** - спосіб обробки верхнього зрізу портьєр, гардин, ламбрекенів з певним коефіцієнтом і малюнком.



***Дзвіночок (розтруб)*** - конічна одинарна складка.

***Ламбрекен "Шарф"*** (тобто цільнокроєний) - суцільнокроєна смуга тканини (оброблена), закладається вручну, тобто драпірується, утворюючи сваги, перекиди, де жабо прямо на встановленому карнизі.

***Подвійний дзвіночок (трефолий)-*** подвійна конічна складка.

***Краватка*** - декоративний елемент ламбрекену шириною по карнизу, рівний глибині однієї складкки (8 - 10 см), складки закладаються одна за одною (за формою нагадує чоловічу краватку).

***Контрольні завдання:***

*1.Що таке ламбрекен?*

*2.Що таке дзвіночок (розтруб)?*

*3.Як називається ламбрекен з жорсткою формою?*

*4.Що таке монтажна тасьма?*

*5.Як називається деталь,яку використовують як декоративний елемент в портьєрах?*

*6.Що таке подвійний дзвіночок?*