Ґудзики за призначенням

|  |
| --- |
| Ґудзики на одязі людини виконують дві важливі функції: по-перше, ґудзики – це найважливіший елемент декору будь-якої моделі, по-друге, вони несуть функціональне навантаження, утримуючи деталі одягу на своїх місцях і не даючи їм розповзатися в різні боки.Ґудзики також розділяють:* за призначенням,
* за способом кріплення до одягу,
* за способом оздоблення,
* за способом пришивання.

***За призначенням ґудзики бувають:***coat-button**Пальтові** (чоловічі 26-33 мм, жіночі 30-48 мм);**Костюмні** (чоловічі 20-25 мм, жіночі 23-39 мм), чоловічі (жилет) 15-17 мм;**Для суконь** (жіночі 7-12 мм).  Для чоловічого одягу ґудзики найчастіше підбирають в тон матеріалу, для них характерні проста форма й оздоблення.Для жіночого одягу дуже важлива декоративна складова, тому їх обирають, зважаючи на форму, колір, розмір тощо. |
| **trousers-buttonБрючні** (14-17 мм) |
| **clothes-buttonsБілизняні** (10-19 мм): невеликі за розміром, без вушка й зазвичай дуже прості в оздобленні. Кріпляться вони щільно. Призначені для спідньої й постільної білизни, а також для сорочок. |
| **militarry-buttonsВійськові (формові)** розміром 14, 18, 22 і 24 мм: застосовуються при пошитті військового, формового, поліцейського та іншого відомчого одягу. Часто застосовуються як предмет колекціонування через їхню історичну цінність. |
| **plastic-cartoon-animals-novelty-shank-buttons-children-clothesДитячі:** їх часто застосовують в скрапбукінгу та при пошитті декоративних виробів через їхній невеликий розмір та різноманітну тематику, а також яскраві кольори. |
| **coat-button-2Спосіб кріплення до одягу** – з вічками (двома, трьома та чотирма отворами) та з вушком.**За способом оздоблення ґудзики** бувають рядовими (без малюнка й оздоблення) й оздоблювальними (з інкрустацією, малюнком та под.)Обираючи ґудзики, зверніть увагу на стінки вічок – вони мають бути гладкі й чисті, без сколків і задирок, щоб не розрізались нитки. Ґудзики не мають ламатися при падінні з висоти 1,5 метри. Світлостійкість визначається опромінюванням їх кварцовою лампою упродовж трьох годин. Вони не мають змінювати колір і форму під впливом води. Пластмасові ґудзики мають витримувати статичне навантаження. |
| **sewing-machine-buttonСпосіб пришивання ґудзиків** різноманітні для різних типів тканин. Ґудзики з вічками та вушком кріпляться по-різному. Також існує ручний і механічний спосіб кріплення. Механічний спосіб полягає в тому, що ґудзики пришиваються на швейній машинці в домашніх умовах, або на швейному спеціалізованому автоматі у фабричних умовах. Це вигідно з точки зору часових витрат, особливо, якщо вам необхідно пришити велику кількість ґудзиків. У набір стандартних лапок швейної машини входить лапка для пришивання ґудзиків. Слід проводити дану технологічну операцію на низьких швидкостях, аби не зламати голку.Спочатку визначтесь зі щільністю матеріалу, видом виробу й ґудзика. Оскільки на зимових виробах слід пришивати підґудзик (невеликий плаский ґудзик) з виворотного боку – це підвищує міцність кріплення. Якщо ґудзики з вічками, то слід пришивати вільно, щоб ґудзик легше вдягався в петлю, для цього використовують сірники, шпильки та под.. Для ґудзика з вушком також роблять ниткову «ніжку». |
| **Форма ґудзиків** різноманітна – круглі, овальні, кулеподібні, півкулеподібні, довгасті, циліндричні тощо.Лицьова поверхня може бути гладкою або рельєфною. Оборотний бік ґудзиків – пласким або випуклим. Ґудзики з випуклим зворотнім боком кращі, оскільки міцніше тримаються на одязі, не прилягають щільно до матеріалу і, відповідно, не вириваються за матеріалом. |
| **Для застібки шуб** нарівні з гачками які несуть виключно утилітарне навантаження використовують **крупні декоративні ґудзики** зі всілякими ефектами і інкрустаціями. Із смаком підібраний ґудзик відтінятиме шляхетність хутра і внесе завершуючий штрих до створеного вами образу. |